令和　　年度　防犯灯（LED灯）故障チェックリスト

 令和　　　　年　　　　月　　　　日

団体名

代表者氏名

施工・確認業者・担当者名

防犯灯（LED灯）の故障内容等は下記のとおりです。（複数選択可）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | 故障内容等 | 灯数 | 配置図番号 |
| 1 | 防犯灯（LED灯）が消灯しているため |  |  |
| 2 | 防犯灯（LED灯）が点滅しているため |  |  |
| 3 | 人の行動を視認できる程度以上の照度が確保されていないため※（計測照度：　　　　　　　ルクス） |  |  |
| ４ | 照明器具や支柱の劣化により、落下等の危険性があるため |  |  |
| ５ | その他（ 　　 ） |  |  |
| 合 計 |  |  |

※「人の行動を視認できる程度以上の照度」とは、４メートル先の人の挙動、姿勢等が識別できる程度以上の照度をいい、平均水平面照度（床面又は地面における平均照度。）が概ね３ルクス以上をいう。また、「計測照度」とは、日没時に灯具の設置された柱の根本で計測した水平面照度とする。